
大邑县人民医院
零星家具配送服务采购项目比选文件

一、项目名称：零星家具配送服务采购项目
二、项目预算：4.5万元，供应商报价为单价最高限价报统一下浮率。
三、项目清单及技术参数
1.项目清单★
	[bookmark: OLE_LINK14]序号
	名称
	规格
	单位
	单价限价（元）

	1 [bookmark: OLE_LINK15]
	两人位等候椅（有靠背）
	W1195mm*D675mm*H800mm（±10mm）
	组
	713 

	2 
	三人位候诊椅（有靠背）
	W1750mm*D670mm*H770mm（±10mm）
	组
	1280 

	3 
	三人位候诊椅（无靠背）
	W1470mm*D430mm*H445mm（±10mm）
	组
	960 

	4 
	四人位候诊椅（有靠背）
	W2372mm*D670mm*H770mm（±10mm）
	组
	1940 

	5 
	四人位候诊椅（无靠背）
	W1980mm*D400mm*H450mm（±10mm）
	组
	1423 

	6 
	三抽活动柜
	W390mm*D500mm*H600mm（±10mm）
	个
	299 

	7 
	六门更衣柜
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]W900mm*D515mm*H1800mm（±10mm）
	组
	873 

	8 
	单节文件柜
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]W850mm*D390mm*H380mm（±10mm）
	节
	196 

	9 
	档案柜
	W850mm*D390mm*H440mm（±10mm）
	节
	244 

	10 
	文件柜
	W850mm*D390mm*H1800mm（±10mm）
	组
	635 

	11 
	资料柜
	W850mm*D390mm*H1800mm（±10mm）
	组
	790 

	12 
	储物柜
	W900mm*D400mm*H1800mm（±10mm）
	组
	869 

	13 
	茶几
	W1200mm*D600mm*H450mm（±10mm）
	组
	415 

	14 
	对坐屏风桌
	W1200mm*D600mm*H750mm（±10mm）
	组
	895 

	15 
	办公桌1
	W1800mm*D1100mm*H760mm（±10mm）
	组
	1498 

	16 
	办公桌2
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]W1600mm*D1040mm*H760mm（±10mm）
	组
	1288 

	17 
	办公桌3
	W1400mm*D700mm*H760mm（±10mm）
	组
	855 

	18 
	办公桌4
	W1200mm*D600mm*H760mm（±10mm）
	组
	690 

	19 
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]条桌（有抽屉）
	W1200mm*D400mm*H760mm（±10mm）
	张
	430 

	20 
	条桌(无抽屉)
	W1200mm*D300mm*H760mm（±10mm）
	张
	350 

	21 
	主机托
	W262mm*D470mm*H140mm（±10mm）
	个
	67 

	22 
	办公椅（网棉椅）
	W550*D610*H1020mm （±10mm）
	把
	228 

	23 
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20]可降升圆椅（有靠背）
	W340mm*D330mm*H560-770mm
	把
	254 

	24 
	可降升圆椅（无靠背）
	W330mm*D330mm*H520-700mm
	把
	196 

	25 
	折叠椅
	W570mm*D460mm*H840mm（±10mm）
	把
	228 

	26 
	皮面椅
	W400mm*D460mm*H900mm（±10mm）
	把
	252 

	27 
	实木椅
	W400mm*D400mm*H860mm（±10mm）
	把
	243 

	28 
	转椅
	W480mm*D440mm*H900mm（±10mm）
	把
	358 

	29 
	三人位沙发
	W2000mm*D750mm*H800mm(±20mm)
	张
	1625 

	30 
	单人位沙发
	W920mm*D750mm*H620mm(±20mm)
	张
	865 

	31 
	电脑桌
	W800mm*D480mm*H750mm（±10mm）
	张
	455 



2.技术参数
	序号
	货物名称
	规格
	技术及功能要求
	单位
	单价限价（元）

	1 
	两人位等候椅（有靠背）
	W1195mm*D675mm*H800mm（±10mm）
	1.横梁:采用≥1.5mm厚度的五角钢板钢板管。
2.扶手脚：采用≥1.2mm精选钢，一次成型。                                               3.座板及靠背：采用≥1.2mm冷扎钢板。          4.垫子：PU革覆面，内衬聚氨甲酸酯，由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型弯板PU。                              5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型。 
	组
	713 

	2 
	三人位候诊椅（有靠背）
	W1750mm*D670mm*H770mm（±10mm）
	1.承重横梁：采用≥1.5mm厚度的三角钢板管。
2.扶手脚：采用≥1.2mm厚度的钢板管。
3.座板及靠背：采用≥1.2mm冷扎钢板。
4.垫子：PU革覆面，内衬聚氨甲酸酯，由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型弯板PU。                              5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型。                         
	组
	1280 

	3 
	三人位候诊椅（无靠背）
	W1470mm*D430mm*H445mm（±10mm）
	1.椅脚: ≥2.0mm厚轧钢板。
2.座板:表面包聚氨酯(PU)内镶15mm厚多层板，多层板预埋≥4粒M8螺丝锥母安装使用。
3.承重横梁：采用铝合金型材压铸成型。
[bookmark: OLE_LINK9]4.调节脚： 外壳采用≥1.2mm拉丝不锈钢板冲压成型，贴地采用PP静音塑胶垫。
	组
	960 

	4 
	四人位候诊椅（有靠背 ）
	W2372mm*D670mm*H770mm（±10mm）
	1.承重横梁：采用≥1.5mm厚度的三角钢板管。
2.扶手脚：采用≥1.2mm厚度的钢板管。
3.座板及靠背：采用≥1.2mm冷扎钢板。
4.垫子：PU革覆面，内衬聚氨甲酸酯，由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型弯板PU。
5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型。                         
	组
	1940 

	5 
	四人位候诊椅（无靠背）
	W1980mm*D400mm*H450mm（±10mm）
	1.椅脚:≥ 2.0mm优质冷轧钢板。
2.座板: 表面包聚氨酯(PU)内镶≥15mm厚多层板，多层 板预埋≥4粒M8螺丝锥母安装使用。
3.承重横梁：采用铝合金型材压铸成型。
4.调节脚： 外壳采用≥1.2mm拉丝不锈钢板冲压成型，贴地采用PP静音塑胶垫。
	组
	1423 

	6 
	三抽活动柜
	W390mm*D500mm*H600mm（±10mm）
	1.基材：采用E0级实木颗粒饰面板(三聚氰胺双饰面)。
2.封边材料：选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。
3.缓冲导轨。                                                                                                   4.配件：采用三合一五金配件及锁具。  
	个
	299 

	7 
	六门更衣柜
	W900mm*D515mm*H1800mm（±10mm）
	1.柜体及搁板均采用≥0.6mm厚冷轧板钢板。
2.每门配置一根不锈钢挂衣杆及独立锁具。                              
3.拉手：采用铝合金材质。
4.表面采用环氧树脂粉末，金属件表面经酸洗、磷化、静电喷塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落。
	组
	873 

	8 
	单节文件柜
	W850mm*D390mm*H380mm（±10mm）
	1.整体采用≥0.6mm厚冷轧钢板。
2.配置锁具。                             
3. 拉手：采用铝合金材质。
4.表面采用环氧树脂粉末，金属件表面经酸洗、磷化、静电喷塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落。
	节
	196 

	9 
	档案柜
	W850mm*D390mm*H440mm（±10mm）
	1.整体采用≥0.6mm厚冷轧钢板。
2.内带一层固定横隔板上下净空165mm（±5mm），配置锁具。
3.拉手：采用铝合金材质。
4.表面采用环氧树脂粉末，金属件表面经酸洗、磷化、静电喷塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落。
	节
	244 

	10 
	文件柜
	W850mm*D390mm*H1800mm（±10mm）
	1.整体采用≥0.6mm厚冷扎钢板。
2.连体五层独立箱柜，每个独立箱柜配置独立锁具。
[bookmark: OLE_LINK16]3.拉手：采用铝合金材质。
4.表面采用环氧树脂粉末，金属件表面经酸洗、磷化、静电喷塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落。
	组
	635 

	11 
	资料柜
	W850mm*D390mm*H1800mm（±10mm）
	1.整体采用≥0.6mm厚冷轧钢板。
2.内4件活动隔板。左右整体≥3mm厚钢化玻璃门，配置锁具。
3.拉手：采用铝合金材质。
4.表面采用环氧树脂粉末，金属件表面经酸洗、磷化、静电喷塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落。
	组
	790 

	12 
	储物柜
	W900mm*D400mm*H1800mm（±10mm）
	1.整体采用≥0.6mm厚冷轧钢板。
2.共计15门独立储物箱，每门带独立钥匙锁。
3.拉手：采用铝合金材质。
4.表面采用环氧树脂粉末，金属件表面经酸洗、磷化、静电喷塑等9道工序处理，环保无异味，表面喷塑均匀，不脱落。
	组
	869 

	13 
	茶几
	W1200mm*D600mm*H450mm（±10mm）
	1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用胡桃木皮饰面。     
2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺环保聚酯漆。                                                                                               3.基材多为 E0级中密度纤维板。                    
4.五金：选用五金配件。
	张
	415 

	14 
	对坐屏风桌
	W1200mm*D600mm*H750mm（±10mm）
	1.结构：下层三抽屉、活动三抽柜带滑轮；桌上配铝合金屏风，过线孔。
2.基材：采用E0级实木颗粒饰面板(三聚氰胺双饰面)，台面≥25mm厚，其他15mm厚。   
3.家具五金标件。                         
	张
	895 

	15 
	办公桌1
	W1800mm*D1100mm*H760mm（±10mm）
	1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用胡桃木皮饰面。     
2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺环保聚酯漆。                                                                                               3.基材多为 E0级中密度纤维板。                    
4.五金：选用五金配件。
	张
	1498 

	16 
	办公桌2
	W1600mm*D1040mm*H760mm（±10mm）
	1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用胡桃木皮饰面。     
2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺环保聚酯漆。                                                                                               3.基材多为 E0级中密度纤维板。                    
4.五金：选用五金配件。
	张
	1288 

	17 
	办公桌3
	W1400mm*D700mm*H760mm（±10mm）
	1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用胡桃木皮饰面。     
2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺环保聚酯漆。                                                                                               3.基材多为 E0级中密度纤维板。                    
4.五金：选用五金配件。
	张
	855 

	18 
	办公桌4
	W1200mm*D600mm*H760mm（±10mm）
	1.胡桃木色(或黑胡桃木色)，表面采用胡桃木皮饰面。     
2.油漆工艺包括 PU七底七面工艺环保聚酯漆。                                                                                               3.基材多为 E0级中密度纤维板。                    
4.五金：选用五金配件。                         
	张
	690 

	19 
	条桌（有抽屉）
	W1200mm*D400mm*H760mm（±10mm）
	1.基材：采用E0级实木颗粒饰面板(三聚氰胺双饰面)，台面及侧板≥25mm厚，其他≥15mm厚。
2.封边：采用PVC封边。
3.家具五金标件。
	张
	430 

	20 
	条桌（无抽屉）
	W1200mm*D300mm*H760mm（±10mm）
	▲1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》：密度0.65-0.80g/cm³、含水率3.0%-13.0%；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》：甲醛释放限量E0级：≤0.05mg/m³，苯≤2μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤200μg/m³。（提供“E0级中密度纤维板”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。         ▲2.贴面材料：采用三聚氰胺饰面纸饰面，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》：耐热性≥5级，耐光色牢度标准级：≥6级；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量(气候箱法)E0级≤0.050mg/m³；GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》：苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。（提供“三聚氰胺饰面纸”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。                               3.封边：选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。                                      4.三合一连接件(扣件）。
	张
	350 

	21 
	主机托
	W262mm*D470mm*H140mm（±10mm）
	1.基材：采用E0级实木颗粒饰面板(三聚氰胺双饰面)。
2.封边：选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。
3.配件：采用三合一五金配件。  
	个
	67 

	22 
	办公椅（网棉椅）
	W550*D610*H1020mm （±10mm）
	1.网布：符合GB/T21196.2-2007标准要求。
2.海绵：海绵的回弹率≥35%。  
3.脚架：≥1.3mm钢材精抛电镀28mm（±2mm）直径脚架。
	把
	228 

	23 
	可升降圆椅（有靠背）
	W340mm*D330mm*H560-770mm
	▲1.椅面：采用皮革，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度：干擦(500次)≥4级、湿擦(250次)≥3/4级、碱性汗液(80次)≥3/4级、游离甲醛≤75mg/kg、禁用偶氮染料≤30mg/kg，GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》涂层厚度>25μm，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》金黄色葡萄球菌≥90%、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)≥90%、肺炎克雷伯氏菌≥90%。提供“皮革”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。              
2.气杆吧盘：电镀汽动杆，电镀五星脚。 
3.坐垫：座垫采用定型海绵。
	把
	254 

	24 
	可升降圆椅
	
W330mm*D330mm*H520-700mm
	1.椅面：采用西皮。                                                                                                                    
2.气杆吧盘：电镀汽动杆，电镀五星脚。
3.坐垫：座垫采用定型海绵。
	把
	196 

	25 
	折叠椅
	W570mm*D460mm*H840mm（±10mm）
	1.背筐：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型。
2.坐垫：座垫采用定型海绵。
3.架子：T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，可折叠收纳。
	把
	228 

	26 
	皮面椅
	W400mm*D460mm*H900mm（±10mm）
	1.椅架，座椅框架结构采用橡胶木实木。                                                                                                  ▲2.内板：采用≥12mm厚多层实木板；多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准：含水率5%～16%，胶合强度Ⅲ类≥0.7MPa，静曲强度（公称厚度范围15mm<t≤21mm）顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa，弹性模量（公称厚度范围15mm<t≤21mm）顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa，浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm。提供“多层实木板”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。
3.海绵：采用≥35高弹海绵。
4.面料：西皮。  
5.油漆：经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。
	把
	252 

	27 
	实木椅
	W400mm*D400mm*H860mm（±10mm）
	1.基材：采用橡胶木。
2.油漆：使用环保型油漆，安全环保。
	张
	243 

	28 
	转椅
	W480mm*D440mm*H900mm（±10mm）
	1.背筐：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型。
2.坐垫：采用定型海绵。
3.架子：≥1.5mm厚钢管，喷涂支架，金属质感，可折叠收纳。
4.脚轮：50mm防震静音尼龙轮。
5.气压棒：三级防爆电镀气压棒，棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管。
	把
	358 

	29 
	三人位沙发
	W2000mm*D750mm*H800mm(±20mm)
	▲1.面材：采用头层牛皮覆面（皮料），符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg、涂层粘着牢度≥2.5N/10mm、PH≥3.2、气味≤3级、耐折牢度(50000次)无裂纹；QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》厚度≥1.2mm。提供“头层牛皮覆面（皮料）”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。                 2.衬板：采用≥12mm厚实木多层板。           3.海绵：采用≥35高弹海绵。                 4.实木框架及脚架。
	张
	1625 

	30 
	单人位沙发
	W920mm*D750mm*H620mm(±20mm)
	1.面材：采用头层牛皮覆面（皮料）。
2.衬板： 采用≥12mm厚实木多层板。
3.海绵：用≥35高弹海绵。
4.实木框架及脚架。
	张
	865 

	31 
	电脑桌
	W800mm*D480mm*H750mm（±10mm）
	▲1.桌面基材：采用E0级实木颗粒饰面板(三聚氰胺双饰面)，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，表面耐香烟灼烧达到4级以上表面耐干热达到4级以上；GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：含水率3.0%-13.0%；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量(1m³气候箱法)E0级≤0.050mg/m³；GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》：苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。（提供“E0级实木颗粒饰面板(三聚氰胺双饰面)”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。                                      2.封边条符合选用PVC封边，自动封边机进行封边处理。                                      3.家具五金标件：金件。                          4.桌面厚度≥25mm。                                                                                                  
	张
	455 


[bookmark: _Toc421277692][bookmark: _Toc414614596][bookmark: _Toc414266276][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc269717613][bookmark: _Toc427148986][bookmark: _Toc414266430]★备注：以上家具的颜色可根据医院需求调整。
★四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；
6.法律、行政法规规定的其他条件：
6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；
6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；
7.本项目不接受联合体参加比选。
★五、商务要求
1.交货时间：接到比选人通知之日起10个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。
2.交货及安装地点：大邑县人民医院。
3.付款方法和条件：每批次家具安装完成后，由中选人提供安装的家具及费用清单，经比选人验收合格，中选人需向比选人提供正式纳税发票后，医院在30日内将款项支付给成交供应商，结算时间可按每批次据实结算。
4.安装调试及运输：成交供应商负责家具的运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。
5.质保期：自产品验收合格之日起两年，质保期内若非人为原因造成的产品损坏，均由成交供应商进行质保；验收合格后一年内出现产品及安装引起的质量问题需更换整体产品（不含因使用不当或人为损坏），比选人不再单独支付任何费用。（提供承诺函）
6.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。
六、报价要求
评标过程中出现下列情形之⼀的，评审小组参照政府采购异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65 %；
（3）投标报价低于采购项⽬（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项⾄第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标⽂件⼀并提交 相关书⾯说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审小组会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部⻔ 指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

注：本项目中标注“★”的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部响应，否则视为无效投标。

七、 综合评分明细表
	序号
	评分因素
	权重
	评分标准

	1
	报价
	20分
	报价为单价最高限价报统一下浮率。
注：满足招标文件要求且投标价格最低的报价(即统一下浮率最高)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(1-评标基准价)/(1-报价)x20。

	2
	技术参数
	33分
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17]1.投标人针对“技术及功能要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下(一般技术参数条款指未标注“▲”的条款):一般技术参数条款响应得分=(投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量)x15 分。
2.投标人针对“技术及功能要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下:“▲”技术参数条款响应得分=(投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量)x18分。
注：
①比选文件“重要性参数条款指标注“▲”的条款”需提供参数中相应的证明材料进行佐证的，若提供的材料不能完全满足或未提供的，则该参数将被视为不满足。
②中标人在履约交货时，如有产品存在提供虚假承诺或虚假材料谋取中标的，采购人有权终止采购合同。

	3
	售后服务方案
	20分
	1、 比选申请人提供为本项目拟定针对本项目售后服务方案，至少包含以下内容:①提供售后团队， ②提供不少于3名售后服务专职人员及售后服务联系电话，③售后服务响应时间（提供承诺函），④售后服务保障措施。以上4项方案完整符合需求的得20分，每有一项内容缺失扣5分；每有一处方案内容存在缺陷的扣2.5分，单项方案内容最多扣5分，扣完为止。缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容任意一种情形。

	4
	项目实施方案
	15分
	[bookmark: OLE_LINK10]比选申请人提供项目实施方案，至少包含：①人员配置及职责分工，②进度计划及保障措施，③安装调试方案。以上3项方案完整符合需求的得15分，每有一项内容缺失扣5分；每有一处方案内容存在缺陷的扣2.5分，单项方案内容最多扣5分，扣完为止。缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容任意一种情形。

	5
	履约经验
	8分
	比选申请人提供2023年1月至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 2分，最多得8分。
（说明：提供合同证明复印件并加盖投标公司鲜章，未提供不得分）。

	6
	投标人综合实力
	4分
	1、比选申请人或投标产品生产厂商具有第三方检测专业认证机构颁发中国环境标志产品认证证书，认证内容包括：钢木家具、金属家具，满足所列全部认证内容得4分，每缺漏一项扣2分，未提供不得分。 
（说明：提供有效证书复印件。）
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