附件：
其他家具清单及参数要求
包1：通用家具
	序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	陪护床
	1、核心尺寸：
折叠（椅态）：约650×650×950mm（长×宽×高）
展开（床态）：约1900×650×320mm（长×宽×高）
尺寸公差：±5mm
2、结构与材质
框架：材质：加厚冷轧钢管；主管规格：≥Φ22×1.2mm；工艺：静电喷塑、防锈、耐磨、易消毒；
床面/座面：板材：环保多层板≥12mm；海绵：高密度海绵≥30mm；面料：医用抗菌PU皮革，防水、防污、耐酒精/84擦拭
连接结构：加厚铰链、三折结构；防夹手、防回弹、防错位设计
3、安全与承重
额定承重：≥150kg；静态承重：≥200kg；折叠寿命：≥30000次无松动、无变形；边角：全圆角防撞处理
4、功能特点
一键折叠/展开，单人操作；椅床两用，不占病房空间；带稳固扶手，靠背角度可调；底部防滑脚垫，不划伤地面
5、环保及其他
无甲醛、无异味；面料抗菌、易清洁；缝隙少，不积尘，符合医院感控要求
6、质保要求：框架质保：≥3年；面料、配件质保：≥1年
	张
	500

	2
	等候椅（二人位）
	单座尺寸规格：宽度600mm，座高为450mm，座深为400mm，允许正负公差±5mm。材料：采用PU聚氨酯一体自结皮座背+铝合金扶手脚架，内置钢架加固，具备高承重、防水易洁、抗菌耐磨、稳固舒适等特性，符合医院、机场等公共场所使用标准，长期使用不变形、不塌陷。。扶手脚：采用≥1.0mm厚度的冷轧钢板或铝合金，一次成型，表面经过除油、除锈、酸洗、磷化处理，再采用高压静电喷涂，表面烤漆处理。座板：采用≥1.0mm冷轧钢板或优质E0级多层板，经精密冷拔或热弯成型，表面经过多次喷砂除锈（如为钢板）或贴优质防火板（如为多层板），然后经静电喷涂处理，具有耐磨且不易生锈特性。靠背、座垫面料：采用防磨耐污性好的面料，如西皮或其他具有同等性能的面料。海绵：采用高密度回弹海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形。内框架：选用实木原材或金属框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理（如为实木），或经过除油、除锈、酸洗、磷化处理（如为金属），坚固耐用。底座：采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构（如为实木或金属框架搭配软垫款式）。脚架：采用高强度冷轧钢管或铝合金，表面喷涂处理。环保要求：甲醛释放量≤0.015mg/m³（1m³气候箱法），苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³，符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。结构安全：所有外露边角及边缘均应倒圆处理，倒圆半径不小于2mm；剪切和挤压点间隙应小于7mm或大于等于18mm，以防夹伤；任何可能造成身体部位陷入的孔、间隙，其直径或间隙应小于5mm或大于等于12mm。符合GB28008-2024《家具结构安全技术规范》的要求。功能配置：根据实际需求配置扶手、储物功能等；如带有软垫，则靠背和坐垫应舒适且符合人体工学原理。人体工学：座面角度、靠背角度等应符合人体工学原理，确保使用舒适。稳定性与力学性能：等候椅应具有良好的稳定性，通过水平稳定性测试。
	组
	3

	3
	等候椅（三人位）
	
	组
	100

	4
	等候椅（四人位）
	
	组
	26

	5
	等候椅（五人位）
	
	组
	9

	6
	输液椅
	规格尺寸：
整体尺寸：750*680*1100mm（±5%）
座高：440-480mm（可调节式）
座深：≥380mm
座宽：≥400mm
背高：≥450mm
背宽：≥350mm
主要材料：
面料：采用透气、耐磨、富有弹性的优质面料，如优质棉绒、麻绒或超纤皮等，符合环保与防火要求。
海绵：采用高密度一次成型海绵，密度≥40kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤8%，经过防潮、防腐、防虫处理。
框架：采用实木框架或高强度金属框架（如不锈钢圆管，壁厚≥1.5mm），确保结构稳定，承重能力≥150kg。
环保与安全要求：
符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求，提供有害物质限量检测报告。
甲醛释放量≤0.05mg/m³（针对板材或泡棉等可能释放甲醛的材料）。
可分解致癌芳香胺染料未检出。
防火等级不低于GB8624-2012B1级，提供抗引燃特性测试报告。
结构安全：
所有外露边缘、尖端应做倒圆处理，无毛刺、锐利边角。
任何可能卡住手指的孔、间隙，其直径或间隙应<5mm或≥12mm。
底部应配备防滑脚垫。
耐用性：
面料耐磨性需满足高频使用需求，无明显磨损、变形。
海绵抗疲劳性强，长期使用不易变形。
框架承重能力≥150kg，无永久性变形或损坏。
功能配置：
椅背可调整倾斜角度（0-65度或可平躺），并由新型防滑轨道和手柄固定。
配不锈钢输液架，挂钩需有防脱设计，承重能力不低于5kg。
扶手采用ABS或其他优质材料，高度可调节优先。
输液椅尺寸误差不超过±10毫米（针对关键尺寸如座高、座深等）。
	张
	12

	7
	雾化桌
	规格尺寸：
长度：2000-3000mm（根据实际需求定制）。
宽度：600mm（可根据需求调整）。
高度：750-850mm（根据实际需求定制）。
桌面深度：400-600mm（根据实际需求定制）。
主要材料：
面材：采用符合E0级或更高等级环保标准的实木颗粒板或MFC饰面板等，密度≥0.70g/cm³，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）未检出。表面装饰层纹理清晰、自然，色彩亮丽、饱满，整体真实感强、光泽柔和、手感细腻；具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出。
基材：采用通过国标标准环保的颗粒纤维板或中密度纤维板等，甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法）；经过防虫、防腐、耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，便于加工等优点；强度高，抗弯力强，刚性好、不变形、比重合理。
防火板（若适用）：医用级防火板，具备耐高温（通过特定防火测试，如符合相关防火标准要求）、耐污、抗刮擦特性，表面可直接用75%酒精擦拭消毒，无有害物质释放。
封边：采用PVC封边条，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍。热熔胶粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等。
环保与安全要求：
符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法）。
总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）未检出。
可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯等有害物质未检出。
结构安全：
所有外露边缘、尖端应做倒圆处理，无毛刺、锐利边角。
任何可能卡住手指的孔、间隙，其直径或间隙应<5mm或≥25mm。
产品应结构牢固，无永久性松动，确保整体稳定性，承重能力≥100公斤。
耐用性：
耐磨性：表面材料应具有良好的耐磨性，长期使用无明显磨损。
抗疲劳性：关键部件（如桌腿、连接件等）应经过抗疲劳性测试，确保长期使用不变形。
功能配置（若适用）：
根据实际需求配置集成雾化设备、储物抽屉、电源插座等辅助功能。
五金配件：
所有五金配件（如桌腿、连接件、滑轨、调节脚垫等）应符合金属家具通用技术条件及相关标准。
雾化桌尺寸误差不超过±10毫米（针对关键尺寸如长度、宽度、高度等）。
	张
	20

	8
	雾化椅
	规格尺寸：
座高：根据实际需求定制，范围400-500mm。
座深：根据实际需求定制，范围400-500mm。
座宽：根据实际需求定制，范围450-600mm。
整体高度：根据实际需求定制，以适应不同高度的治疗台或患者需求。
主要材料：
面材：采用符合E0级或更高等级环保标准的实木颗粒板或MFC饰面板，密度≥0.70g/cm³，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）未检出或符合相关标准。
封边：采用PVC封边条，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍。
钢架：采用实心电镀钢架，直径或厚度根据实际需求定制，确保结构稳定性和承重能力。
坐垫：加海绵软包，海绵密度适中，提供良好的舒适度和支撑力。
若椅子选用实木，材质应经过干燥处理（含水率8%-12%），避免后期开裂、变形，耐潮性优于普通实木，适合医院潮湿环境。
环保与安全要求：
符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法）。
总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）未检出。
可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯等有害物质未检出。
结构安全：
所有外露边缘、尖端应做倒圆处理，无毛刺、锐利边角。
任何可能卡住手指的孔、间隙，其直径或间隙应<5mm或≥25mm。
产品应结构牢固，无永久性松动，确保整体稳定性，承重能力≥150公斤。
耐用性：
耐磨性：表面材料应具有良好的耐磨性，长期使用无明显磨损。
抗疲劳性：关键部件（如钢架、连接件等）应经过抗疲劳性测试，确保长期使用不变形。
功能配置（若适用）：
根据实际需求配置集成雾化设备、储物网篮、多媒体显示屏等辅助功能。
五金配件：
所有五金配件（如连接件、滑轨、调节脚垫等）应符合金属家具通用技术条件及相关标准。
雾化椅尺寸误差不超过±10毫米（针对关键尺寸如座高、座深、座宽等）。
	张
	20

	9
	患者椅
	1、支架结构	金属四脚固定架，20×40mm×1.2mm加厚方管，二氧化碳保护焊，静电喷塑
2、背框材质：全新高韧性尼龙一体成型背框，无回料、无粉化、抗冲击、耐老化
3、座板	E1级环保曲木板，厚度≥12mm
4、海绵配置	座垫海绵≥45mm，靠背海绵≥30mm，高回弹定型，久坐不塌
5、面料	优质麻绒布/网布/PU皮，耐磨次数≥30000次，不起球、易清洁
6、整体尺寸	总高860-900mm，座高450-480mm，座宽460-500mm，座深400-440mm
7、靠背尺寸：高度420-460mm，一体加强筋结构，支撑性强
8、脚垫：PP静音防滑脚垫，不伤地面、无噪音
9、安全性能	静态承重≥200kg，靠背抗压≥50000次不开裂，全圆角防撞
10、环保标准：板材、尼龙、涂层均符合室内办公家具环保要求，无异味
11、质保服务：金属框架≥3年，尼龙背框≥2年，面料海绵配件≥1年
	张
	100

	10
	超声椅
	产品适用于超声科、彩超室、B超室、心电图室、内镜室及介入室医师长期操作使用。坐面高度调节范围520mm至680mm，坐面尺寸宽450mm、深350mm至400mm，坐面前后平移0mm至50mm，靠背高度调节范围880mm至1040mm，靠背最大后仰角度0°至15°且可任意锁定，整体宽度不大于600mm，脚托圈直径不小于450mm且可升降。底座采用铝合金一体压铸五星脚，抛光处理，承重强、不变形、耐腐蚀；配置三级或四级防爆气动杆，通过SGS或TUV认证，升降寿命不低于30万次；脚轮为医用静音PU万向轮并带刹车，不伤地板、无噪音、耐磨防缠绕。坐靠垫采用高密度医用定型海绵，久坐不塌陷，面料为医用抗菌PU或有机硅皮革，防水、防油、耐酒精与84消毒液擦拭，抑菌率不低于99%；靠背采用人体工学腰托设计，可升降、可倾仰、可锁定。具备360°旋转、座高气动升降、座垫前后滑动、靠背倾仰调节并任意锁定、靠背高度可调、可升降环形脚踏圈功能，扶手可支持高度与角度调节，倾仰可自动回弹。额定承重不低于150kg，安全承重不低于175kg，靠背抗压测试不低于5万次不开裂不变形，整体全圆角防撞，无尖锐边角，具备防爆气杆与防夹手结构。产品无毒无异味，符合医用家具环保标准，面料无缝易清洁，可长期使用酒精、含氯消毒液擦拭。质保要求为铝合金底座不低于3年，气杆与底盘机构不低于2年，面料、海绵、脚轮不低于1年。
	把
	38

	11
	诊断桌
	产品为医用L型诊断桌，适用于诊室、医生办公、检查诊断使用。整体采用L型结构，主台面长度1200mm至1600mm，侧台长度800mm至1000mm，台面深度600mm至650mm，台面高度750mm，尺寸公差±10mm。台面采用环保高密度板材，厚度不低于25mm，表面贴防火耐磨面板，防水、耐刮、易清洁，可耐受酒精、84消毒液擦拭。桌体框架采用加厚金属方管焊接加固，结构稳固不晃动，边角全部做圆弧防撞处理。配置键盘托、主机位、抽屉或储物隔层，走线孔布局合理，满足医用办公设备使用需求。整体静态承重不低于80kg，符合E1级环保标准，无异味、无甲醛释放，适配医院诊室感控要求。
	张
	50

	12
	检查床
	一、尺寸规格
（一）整体外形尺寸长：2000mm（±5%），宽：700mm（±5%），高：550-750mm（可调节范围，±5%）。
（二）各部件尺寸
床头床尾板：高度800mm（±5%），宽度与床体宽度一致为700mm（±5%）。采用ABS工程塑料，一次性注塑成型，在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，方便患者在检查过程中根据需要调整姿势或进行特殊检查。床尾板设置可放置检查单据或小型检查工具的凹槽。
护栏：高度200mm（±5%），在检查床两侧可灵活安装与拆卸。铝合金护栏采用专用铝型材料，厚1.2mm，增强护栏的稳固性。护栏自锁机构为隐藏式枪把设计，D型铝合金扶手表面进行硬化处理，配备六支护栏支柱，耐磨、不易变形。护栏可收缩平放，通过单触点式手柄操作，升降灵活安全，在患者上下检查床时可放下，检查过程中可升起保障患者安全。
升降丝杆：采用45#钢挤压成型，具备打滑保护装置，防止因过载导致丝杆损坏。同时设有防护装置，避免积尘影响升降功能的正常使用。摇把为金属材质，经久耐用，方便医护人员操作调节检查床高度。
二、材质与工艺
床面板：材质选用1.2mm厚冷轧钢条板，整体冲压而成，保证床面板的整体性和坚固性。承重力强，不低于250公斤，能够承受不同体型患者的重量。表面光滑且带有均匀分布的透气孔，透气孔直径为5-8mm，间距为15-20mm，保证患者在躺卧检查过程中的舒适性，同时便于清洁消毒。
床架：钢制床架，采用1.2mm厚优质冷轧钢管制作。床框使用35mm×65mm×1.2mm碳钢矩管，床脚大架采用35mm×55mm×1.2mm的碳钢管，通过焊接工艺连接，使床体与床脚之间连接更加稳固可靠，确保检查床在使用过程中不会出现晃动或倾斜。
脚架：采用优质冷轧钢制造，床面外框架采用55×30×1.8mm冷轧钢管，增强脚架的支撑能力，保证检查床整体稳定性。脚架底部配备可调节高度的地脚，方便在地面不平整的情况下调整检查床的水平状态。
表面处理：所有金属部件表面均经过酸洗、磷化处理后，采用静电喷塑工艺，喷涂环保型粉末涂料，颜色为根据医院整体装修风格调整。表面涂层厚度均匀，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，易于清洁维护，符合医院卫生要求。
三、功能
移动与制动功能：配备5寸双面静音轮，轮子材质为高弹性橡胶，具有良好的减震性能，移动灵活且噪音低，不会影响医院环境。制动装置采用可靠的刹车系统，制动稳定，确保检查床在固定位置时不会随意滑动，保障检查过程中的安全性。
辅助检查功能：在床面板一侧设置可折叠的扶手，方便患者在检查过程中抓握，增加身体稳定性。床尾配备可伸缩的腿部支撑架，可根据患者腿部长度进行调整，为下肢检查提供更好的支撑。
四、有害物质限量
甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求，确保检查床在使用过程中不会释放有害气体。
五、结构安全
边角处理：所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于10mm，防止患者和医护人员在操作过程中碰撞受伤。
防护措施：对检查床的剪切和挤压点进行全面防护，采用防护套或防护栏等措施，确保患者身体任何部位不会被夹伤或挤压。孔及间隙安全尺寸符合标准，避免患者手指或其他部位卡入，保障使用安全。
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	转椅
	座面材质：黑色皮革或优质网布面料，检验依据GB18401-2010标准，甲醛含量未检出，无异味，染色牢度达到4级或以上，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗拉性好，经防静电、防尘处理。
凳脚材质：碳钢电镀或钢制脚架，钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理，确保耐腐蚀性和稳固性。
靠背设计：带靠背，靠背材质可为聚丙烯注塑成型或黑色全新PP+玻纤背框，扪华宇透气网布，符合人体工程学原理设计，提供良好支撑。
腰靠设计：可选配黑色PP升降腰靠，提供个性化支撑。
扶手设计：黑色PP连体固定扶手或PU面3D扶手，根据实际需求选择。
海绵材质：座包一体成型定型海绵或优质定型海绵，不易变形，软硬适中，回弹性好，颜色均匀，无刺激性气味，不得使用黑芯绵。
底盘与气压棒：配置多功能底盘，三级气压棒，管壁厚度不小于2.0mm，通过10万次升降旋转安全测试，确保使用安全。
脚架与脚轮：电镀活动五星脚架或铝合金脚，配静音脚轮，方便移动且噪音低。
调节功能：座高可升降调节，头枕、靠背、腰枕可上下调节，以匹配不同身高人群，360°循环旋转，灵活办公。
安全性与稳定性：通过稳定性测试，无倾覆风险；所有连接部件牢固可靠，边角做圆滑处理，防止碰撞伤害。
环保性能：符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法），总挥发性有机化合物未检出。
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	单面药柜
	材质：主体采用304不锈钢材质，防锈、防腐蚀、易清洁，符合医疗场所卫生标准
结构形式：单面开放式，单侧均可存取药品
外形尺寸：高2000mm×宽1200mm×深500mm
层数：双面共4层，层板间距可自由调节
轨道设计：配备静音滑轨/有轨结构，药盘可顺畅抽拉，带防脱轨设计
药盘功能：药盘可倾斜、可平放，便于药品分类摆放与拿取
表面工艺：表面精细打磨，光滑无毛刺，整体牢固美观
承重性能：层板承重稳定，整体结构稳固，长期使用不变形
底部设计：带可调底脚，可适应不平整地面，摆放平稳
整体焊接牢固，无虚焊、漏焊，边角圆润无尖锐棱角
不锈钢板材厚度达标，强度足够，无明显晃动
导轨推拉顺滑，无异响，承重后不变形、不卡顿
整体设计符合药房使用规范，便于清洁消毒
	组
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	双面药柜
	材质：主体采用304不锈钢材质，防锈、防腐蚀、易清洁，符合医疗场所卫生标准
结构形式：双面开放式，双侧均可存取药品
外形尺寸：高2000mm×宽800mm×深500mm
层数：双面共4层，层板间距可自由调节
轨道设计：配备静音滑轨/有轨结构，药盘可顺畅抽拉，带防脱轨设计
药盘功能：药盘可倾斜、可平放，便于药品分类摆放与拿取
表面工艺：表面精细打磨，光滑无毛刺，整体牢固美观
承重性能：层板承重稳定，整体结构稳固，长期使用不变形
底部设计：带可调底脚，可适应不平整地面，摆放平稳
整体焊接牢固，无虚焊、漏焊，边角圆润无尖锐棱角
不锈钢板材厚度达标，强度足够，无明显晃动
导轨推拉顺滑，无异响，承重后不变形、不卡顿
整体设计符合药房使用规范，便于清洁消毒
	组
	51

	16
	高低床
	1、执行标准
产品焊接、成型、喷涂、结构强度均严格遵循民用宿舍家具通用制作规范，成品需满足宿舍高频使用场景下的耐磨、高承重、防腐蚀、不易损坏及安全防护要求，结构稳固，符合集体住宿安全使用标准。
2、整体外形尺寸参数
本款高低床所有尺寸单位为毫米，制作公差控制在±5毫米以内。具体尺寸参数如下：床体总长2000毫米，为外框整体尺寸；床体总宽900毫米，属于通用宿舍标准尺寸；床体总高度1800毫米，包含护栏、防滑脚垫整体高度；下铺离地高度400毫米，底部空间可放置收纳储物箱；上下铺净空高度不小于1050毫米，保障成人正常坐姿不碰头，提升使用舒适度。
3、结构材料规格（钢制高低床标准版）
3.1立柱
床体立柱采用优质方形钢管制作，管材规格为60×60毫米，管壁厚度1.2毫米。立柱表面光滑无毛刺、无弯折变形，安装完成后垂直度误差不超过2毫米，保证床体直立稳固，无倾斜晃动。
3.2横梁
床体承重横梁采用异型加强钢管，管材规格为75×30毫米，管壁厚度1.2毫米。加厚横梁结构强度高，受力均匀，能够有效避免床体使用过程中产生晃动、异响，提升整体稳定性。
3.3床板支撑
床体内部加装加强承重龙骨，强化承重能力。床板选用优质多层实木胶合板，板材厚度不低于12毫米；床板铺设排布均匀，板间间隙不大于50毫米，成品床板无松动、无开裂、无虫蛀、无明显瑕疵。
3.4安全防护结构
上铺配备一体式安全护栏，护栏垂直高度不低于300毫米，床垫表面至护栏顶端高度不小于200毫米，防护栏间隙控制在60至70毫米之间，防止人员跌落、卡夹。床体配置固定式爬梯，爬梯踏板间距250毫米，踏板宽度不小于400毫米，踏板表面做防滑处理，边角全部圆弧钝化，无尖锐棱角。
3.5表面工艺处理
钢制管材表面经过除油、除锈、磷化预处理，采用静电喷塑工艺喷涂，涂层均匀附着力强，不易掉漆、生锈、刮花。表面触感光滑平整，无气泡、流挂、划痕、凹凸瑕疵，环保无味，符合室内使用环保标准。
3.6焊接与连接工艺
所有焊接部位采用满焊工艺，焊点饱满平整，无虚焊、漏焊、夹渣、烧穿等缺陷，焊接后打磨抛光无毛刺。床体采用螺栓加固连接，拆装便捷，连接缝隙严密，安装完成后整体无松动位移。
4、性能承重要求
单层床铺静态承重能力不低于200千克，受力均匀无明显形变、弯曲。床体整体结构抗摇晃、抗冲击，长期使用无变形、无异响，满足宿舍高频次、长时间使用工况。
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	值班室床头柜
	整体尺寸为长450mm、宽450mm、高550mm，尺寸公差±10mm。柜体采用E1级环保板材制作，板材厚度不低于16mm，表面平整耐磨、易清洁。柜体上部为封闭式抽屉，下部为对开门储物空间，内部空间布局合理，可放置日常用品。配置优质静音铰链与滑轨，开关顺畅无噪音，拉手采用隐藏式或圆角设计，无尖锐棱角。底部设有可调节脚垫，放置平稳，适应不同地面。整体结构牢固，静态承重不低于50kg，环保无异味，符合室内家具使用标准
	组
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	医护椅
	1、支架结构	金属四脚固定架，20×40mm×1.2mm加厚方管，二氧化碳保护焊，静电喷塑
2、背框材质：全新高韧性尼龙一体成型背框，无回料、无粉化、抗冲击、耐老化
3、座板	E1级环保曲木板，厚度≥12mm
4、海绵配置	座垫海绵≥45mm，靠背海绵≥30mm，高回弹定型，久坐不塌
5、面料	优质麻绒布/网布/PU皮，耐磨次数≥30000次，不起球、易清洁
6、整体尺寸	总高860-900mm，座高450-480mm，座宽460-500mm，座深400-440mm
7、靠背尺寸：高度420-460mm，一体加强筋结构，支撑性强
8、脚垫：PP静音防滑脚垫，不伤地面、无噪音
9、安全性能	静态承重≥200kg，靠背抗压≥50000次不开裂，全圆角防撞
10、环保标准：板材、尼龙、涂层均符合室内办公家具环保要求，无异味
11、质保服务：金属框架≥3年，尼龙背框≥2年，面料海绵配件≥1年
	把
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	条桌
	适用于会议、培训、拼接组合使用。桌体采用优质环保E1级密度板或刨花板为基材，台面贴防火耐磨面板，厚度不低于25mm，表面平整光滑、耐刮擦、易清洁，边缘经圆弧倒角防撞处理，无尖锐棱角。常规标准尺寸为长度1200mm，宽度400mm至450mm，高度750mm，尺寸公差±10mm。桌架采用加厚冷轧钢管方管制作，壁厚不低于1.2mm，经焊接加固与静电喷塑防锈处理，结构稳固不晃动；底部配备静音防滑脚垫，可调节平稳，保护地面不划伤。整体静态承重不低于80kg，环保无异味、甲醛释放量达标，可多桌无缝拼接成长条会议桌、U型桌、回型桌等多种布局，满足各类会议、培训、办公使用需求
	张
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	移动可拼接式会议桌
	标准单元桌尺寸为长1200mm、宽500mm-600mm、高750mm，尺寸公差±10mm；桌面基材采用E1级环保高密度板或刨花板，厚度不低于25mm，饰面为三聚氰胺防火板，耐磨次数不低于3万次，耐刮抗污、易清洁，甲醛释放量≤0.05mg/m³；采用2mm厚PVC封边条四封边处理，边缘做R3-R5圆弧倒角防撞处理；桌架为加厚冷轧钢管方管，壁厚不低于1.2mm，经焊接加固与静电喷塑防锈处理，静态承重不低于150kg/单元；每单元配置4个PU静音万向脚轮，其中2个带刹车，耐磨静音、不划伤地面，刹车锁定后稳固不位移；侧边配备金属拼接卡扣与定位槽，可快速与其他单元桌无缝拼接、拆卸便捷；桌面预留直径不低于60mm的走线盒或线孔，可选配内置电源插座与USB接口，方便隐藏线缆；整体无异味、符合室内办公家具环保标准，边角全圆弧处理，无尖锐棱角；质保期桌架不低于3年，板材及五金配件不低于1年。
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	大型会议桌
	尺寸规格：根据会议室定制。
材料：采用E0级实木颗粒板或符合E0级标准的MFC板材，表面装饰层纹理清晰、自然，色彩亮丽、饱满，整体真实感强、光泽柔和、手感细腻；具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点。基材经过防虫、防腐、耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，便于加工等优点。
环保要求：甲醛释放量≤0.015mg/m³（1m³气候箱法），苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³，符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。
结构安全：所有外露边角及边缘均应倒圆处理，倒圆半径不小于2mm；剪切和挤压点间隙应小于7mm或大于等于18mm，以防夹伤；任何可能造成身体部位陷入的孔、间隙，其直径或间隙应小于5mm或大于等于12mm。符合GB28008-2024《家具结构安全技术规范》的要求。
力学性能：桌面应能承受均匀分布的100公斤静载荷，卸载后无永久变形、开裂；桌体应通过水平稳定性测试，在前向、侧向加载规定力时无倾翻。
主要板材厚度：台面板厚度≥25mm，其他板材厚度为16mm。
配置：主台+对开门柜+内部走线系统（预留走线孔，配备橡胶护圈）。
五金配置：阻尼门铰、连接件等优质五金配件，五金脚表面静电喷涂砂白处理。
封边：采用PVC优质封边或2.0mm厚全自动封边工艺，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍，防水、防潮、不变色。
人体工学：桌面高度为750mm，符合人体工学原理。
	张
	30

	22
	培训椅
	整体尺寸：约860×480×520mm
座高：450mm
座面：450×400mm
写字板尺寸：约380×240mm
折叠后厚度：≤100mm，节省收纳空间
靠背：高弹性透气网布，久坐不闷、支撑性好
座垫：高密度海绵+耐磨布艺，回弹好、不易塌陷
框架：加厚金属钢管，静电喷塑，防锈、牢固耐用
写字板：PP环保塑料/密度板，轻便耐摔
脚轮：静音万向轮，移动顺滑、不伤地面
连接件：加厚五金件，承重力强
可折叠设计，收纳方便
一体式写字板，可翻转/可折叠
带靠背，人体工学支撑
底部带轮，便于移动
一椅多用：会议、培训、办公通用
	把
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	餐桌
	尺寸规格：常规尺寸，根据实际需求定制。
面材：采用优质E0级实木颗粒板，表面装饰层纹理清晰、自然，色彩亮丽、饱满，整体真实感强、光泽柔和、手感细腻；具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点。检验依据GB/T15102-2017、GB18580-2017、GB/T35601-2017标准，内结合强度：≥0.45Mpa，表面胶合强度≥1.2Mpa，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级，甲醛释放限量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³,挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出。
基材：采用通过国家标准环保的颗粒纤维板或优质橡木实木，达到欧洲E1级标准，甲醛释放量＜0.015mg/m³；经过防虫、防腐、耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，便于加工等优点。或采用密度板，防火板表面，含水率6%—14%，24h吸水膨胀率≤12%，表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、耐光色牢度符合要求。
封边：采用PVC优质封边或中空铝合金E型材嵌入式封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍。甲醛释放量≦0.1mg/L。
台面设计：台面双层设计，上层为岩板下层为实木多层板。
脚架：不锈钢，底盘700*400*8MM为不锈钢包实芯钢板，支柱（双支柱）为直径76*1.0MM不锈钢管，托盘为250*250*2.0MM实芯钢板，确保脚架结构牢固。
结构安全：所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值；剪切和挤压点防护措施到位；孔及间隙安全尺寸符合标准，避免夹伤手指。
有害物质限量：甲醛释放量≤0.015mg/m³（1m³气候箱法），苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求。
功能完整性：餐桌承重能力不低于100公斤，稳定性好，经过前向、侧向、后向稳定性测试，防止倾翻。
人体工学：桌面高度、倾斜角度等设计符合人体工学原理，确保使用舒适。
五金配件：所有五金配件符合金属家具通用技术条件，确保牢固耐用。
	张
	34

	24
	礼堂椅
	整体采用优质冷轧钢板冲压成型框架，结构牢固耐用，静态承重不低于150kg。座椅整体尺寸为座宽480mm至520mm，座深450mm至480mm，座高420mm至450mm，整体高度950mm至1050mm。座垫与靠背采用高密度定型海绵，表面包裹耐磨布艺或阻燃麻绒面料，阻燃等级符合公共场所安全标准，久坐不易塌陷。座椅配备自动回弹机构，无噪音、复位平稳，不占用通道空间。扶手采用实木或ABS工程塑料材质，坚固耐用；座椅底部配备写字板支架，可配置活动式翻转写字板，使用灵活。椅脚与地面连接牢固，可采用落地式或连排固定结构，排距合理，行走安全。整体边角圆润无尖锐棱角，符合公共安全使用要求，环保无异味，易于清洁维护
	位
	211

	25
	货架
	尺寸规格：货架尺寸为1500mm(L)×500mm(W)×2000mm(H)，允许正负公差±5mm。其他规格货架需明确标注尺寸及公差范围。
材料：
基材采用≥1.0mm厚冷轧钢板或优质SUS304不锈钢，符合相关国家标准。
立柱采用30*30*≥1.0mm方管（不锈钢或冷轧钢），层板采用≥0.8mm厚冷轧钢板或不锈钢板，确保承重能力。
表面处理：
金属件表层先经过除油、除锈、酸洗、磷化处理，再采用高压静电喷涂工艺，再进行表面烤漆处理，确保涂层均匀、吸附力强、不易脱落。
涂层应符合GB30981《工业防护涂料中有害物质限量》的要求，限制VOC、苯、甲苯、二甲苯、重金属等有害物质的含量。
若使用木质部件（如层板背板），其甲醛释放量应符合GB18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。
结构安全：
所有外露边角及边缘均应倒圆处理，倒圆半径不小于2mm。
剪切和挤压点间隙应小于7mm或大于等于18mm，以防夹伤。
任何可能造成身体部位陷入的孔、间隙，其直径或间隙应小于5mm或大于等于12mm。
货架应配置防撞栏（高度≥100mm）、货物挡杆及清晰的荷载标识牌。
功能配置：
货架整体可以拆装，整架共分5层4格（可根据现场情况定制），每层节距可以自由调节，以满足摆放不同大小的物品。
主架配置层板，可根据需求配置扶手、储物功能等。
稳定性与力学性能：
货架应具有良好的稳定性，通过水平稳定性测试。
货架应能承受均匀分布的额定载荷（如每层500kg），卸载后无永久变形、开裂。
货架立柱、横梁等主要受力部件的强度、刚度需经过严格计算和测试，符合相关国家标准。
	组
	330

	26
	密集柜
	底座：用优质冷轧钢制造，框狭式结构，采用中间传动，全轮驱动方式，车轮内装双排精密轴承，传动轴为实心优质钢结构。
轨道：轨道方钢采用优质冷轧方钢制造，轨道底座为三折弯工艺，采用优质冷轧钢制造，厚度为2.5mm，轨道板δ=2.0mm，热轧钢板表面镀锌，轨道方钢≥20×20mm，实心方钢表面镀锌，在轨道末端装上限位装置，以防滚轮滑出轨道。
架体：采用优质冷轧钢板，底盘≥2.0mm，立柱≥1.5mm，搁板、挂板、门框均≥1.0mm，门面板、顶板、防鼠板、防尘板≥1.0mm，搁板两侧边经折弯翻边成形厚度≥25mm，承重≥80KG，层数和层距可自由调整，每列架体需设斜拉筋，所有列摇合后，正面平面度允许偏差1.5mm，立柱的正面宽为50mm。
侧板：采用上、中、下三段式组成(横三节式)板材厚度≥1.0mm，每块侧板上配备两个钢制标签框（根据客户需求）。
表面处理：所有零部件经过酸洗磷化处理，高压静电喷塑，确保有害物质释放量符合GB18584—2024标准。
摇手体总成：滚轮轴承，双向超越离合器结构，造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。
制动装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。
防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。
规格：（长×宽×高）根据实际需求定制，钢制，双面双柱式，6层，轨道数量根据实际尺寸合理安排生产，每个区域最外列需安装门板，每列密集架两侧的侧护板上，需在使用方指定位置打上标志。
边列配锁定装置，全部锁具使用相同钥匙，中间每列均装有制动装置。
底盘：采用整体焊接，顶部有防尘板，底部有防鼠及防倾倒装置，每列接触面均有缓冲及磁性密封条。
结构安全：所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，活动部件配备防脱落装置或带有不小于5号黑体字的永久性警示标识，剪切和挤压点防护措施到位，孔及间隙安全尺寸符合标准，符合GB28008—2024稳定性要求。
有害物质限量：甲醛释放量≤0.015mg/m³（1m³气候箱法），苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合GB18584—2024标准限量要求。
	㎡
	1250

	27
	餐椅
	尺寸规格：常规尺寸，根据实际需求定制，同时确保桌下净空高与椅凳座面配合高度差符合人体工学要求。
主要材料：座板采用加厚加强型成型实木多层板材、底接弯曲木板，面压国产防火板，座面高密度海绵扪环保皮；椅架选用一级钢管，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺，表面光滑平整。
结构安全：所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值；剪切和挤压点防护措施到位；孔及间隙安全尺寸符合标准，避免夹伤手指。
有害物质限量：甲醛释放量≤0.015mg/m³（1m³气候箱法），苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求；封边条甲醛释放量≦0.1mg/L。
功能完整性：餐椅承重能力不低于100公斤，稳定性好，经过前向、侧向、后向稳定性测试，防止倾翻。
人体工学：座深、座宽、靠背角度等设计符合人体工学原理，确保就座舒适。
阻燃、耐磨、易清洁性能：采用优质E1级环保MFC饰面板或防火板表面，具有阻燃、耐磨、易清洁性能。
五金配件：所有五金配件符合金属家具通用技术条件，确保牢固耐用。
	把
	220


包2：定制家具
	序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	病房定制衣柜
	尺寸规格：根据现场定制。
整体采用优质环保材质制作，结构稳固、便于清洁消毒，符合医院感控要求。柜体环保实木颗粒板，板材厚度不低于16mm，表面光滑平整、耐磨耐刮、防水防潮，可耐受酒精、84消毒液常规擦拭。柜体尺寸根据现场定制。内部配置挂衣杆、层板、抽屉或储物格，分区合理，满足衣物、生活用品存放需求；挂衣杆采用不锈钢材质，承重牢固，层板高度可按需调节。柜门为对开门或平开门，配置优质静音合页，开关顺畅、不易松动，配备隐藏式拉手或防撞圆角拉手，无尖锐棱角，防止磕碰。柜体底部设有可调节脚垫，保证放置平稳，适应不同地面。整体静态承重不低于100kg，环保性能符合E1级环保标准，无甲醛、无异味，适合病房长期使用。金属部件经防锈处理，使用寿命长，整体质保不低于1年
	组
	391

	2
	治疗柜
	面材:采用贴面，纹路清晰、色泽美观、结构均匀。基材:采用环保实木颗粒板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量:1.5mg/，含水率小于10%1%%，性能稳定，符合GB/T11718-2009和GB/T18580-2001国家标准。封边:选用PVC封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开器,40℃+2℃,相对温度98%~99%和-20℃+2℃,各1h,3周期,试验后无鼓泡，开裂缝、变形。粘合剂:采用进口热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热耐寒、防水、绿色无污染。
参考参数2：
1、0.7mm优质冷轧板；2、内活动层板；3、底部含可调节脚，管理钥匙功能锁具，缓冲阻尼铰链，钢制内嵌拉手；4、柜体：亚光白；门板：亚光白；拉手：亚光白。
参考参数3：
1、面材：采用优质E0级实木颗粒板，检验依据GB/T15102-2017、GB18580-2017、GB/T35601-2017标准，内结合强度：≥0.45Mpa，表面胶合强度≥1.2Mpa，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级，甲醛释放限量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³,挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物。
参考参数4：
规格：2150*500*2600
1、基材：采用实木颗粒板，符合刨花板、人造板及饰面人造板理化性能试验方法、人造板及其制品甲醛释放量分级、绿色产品评价人造板和木质地板标准，密度≥0.70g/cm³，含水率7-8%，甲醛释放量≤0.015mg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)、挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出，弹性模量≥3590MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.3MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%、2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，静曲强度≥25MPa，板面握螺钉力≥1420N，板边握螺钉力≥1030N，循环试验后内胶合强度≥0.25MPa，循环试验后吸水厚度膨胀率≤8MPa。
2、贴面材料：采用三聚氰胺纸饰面，符合饰面用浸渍胶膜纸标准要求，外观质量：无胶粉、边缘缺损、皱褶，颜色匹配，挥发物含量5.3-5.6%，预固化度33-36%。
3、封边：符合家具用封边条技术要求标准，塑料封边条外观未见缺陷，厚度及其偏差检测合格，耐光色牢度（灰色样卡）＞4级，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨60r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）为1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，封边条甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）均未检出，多溴联苯、多溴联苯醚均禁用未检出。
4、五金配件：所有五金配件符合金属家具通用技术条件。
	延米
	419

	3
	医护更衣柜
	尺寸规格：根据现场定制。
材料：
柜体及门板：采用≥0.8mm厚度的冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺，确保耐压、强度大、抗冲击、承重高。
内部隔板及挂衣杆：采用≥0.6mm厚度的冷轧钢板或优质三聚氰胺板，具有防水、防潮、耐磨等特性。
封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。
环保要求：甲醛释放量≤0.015mg/m³（1m³气候箱法），苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³，符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。
结构安全：所有外露边角及边缘均应倒圆处理，倒圆半径不小于2mm；剪切和挤压点间隙应小于7mm或大于等于18mm，以防夹伤；任何可能造成身体部位陷入的孔、间隙，其直径或间隙应小于5mm或大于等于12mm。符合GB28008-2024《家具结构安全技术规范》的要求。
表面处理：采用静电喷涂工艺，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强。
功能配置：主柜（6个单开掩门+层板+挂衣杆），配备长方形镜子，方便使用。
五金配件：采用合格五金配件，如机械锁具、拉手、挂衣杆等，确保开启灵活、互开率低。锁具需符合GB/T3325-2017等相关标准。
稳定性与力学性能：更衣柜应具有良好的稳定性，通过水平稳定性测试；柜门、抽屉等应能承受均匀分布的50公斤静载荷，卸载后无永久变形、开裂。
人体工学：更衣柜高度为1850mm，内部隔板布局合理，方便存放和取用物品。
其他特性：柜体设计考虑透气性能，如冲孔设计；可选配ABS不易破碎的扣手等个性化设计。
	个
	400

	4
	换鞋柜
	规格尺寸：
整体尺寸：根据实际需求定制，范围为高度1200-2000mm、宽度400-600mm、深度300-400mm。
每格尺寸：深度≥300mm、宽度≥200mm、高度≥150mm（根据实际需求调整）。
主要材料：
面材：采用符合E0级或更高等级环保标准的实木颗粒板或碳钢钢板等，密度≥0.70g/cm³，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）未检出。
基材：采用优质碳钢钢板或符合相关标准的板材，厚度≥0.8mm（根据实际需求可调整）。
涂层：采用环保抗菌粉末静电喷涂处理，涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级≥9级，符合相关国家标准或行业标准。
环保与安全要求：
符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
甲醛释放量≤0.015mg/m³（气候箱法）。
总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）未检出或符合相关标准。
可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯等有害物质未检出。
结构安全：
所有外露边缘、尖端应做倒圆处理，无毛刺、锐利边角。
任何可能卡住手指的孔、间隙，其直径或间隙应<5mm或≥25mm。
产品应结构牢固，无永久性松动，确保整体稳定性，承重能力≥50公斤/格。
耐用性：
耐磨性：表面材料应具有良好的耐磨性，长期使用无明显磨损。
抗疲劳性：关键部件（如钢板、连接件等）应经过抗疲劳性测试，确保长期使用不变形。
通风与防潮：
设计有合理的通风结构（如透气孔、通风栅格），保持鞋柜内部干燥、空气流通。
材质具备优异的防潮性能，防止在潮湿环境下滋生霉菌、细菌。
功能配置：
每格配置安全锁，确保物品安全。
可配置长方形镜子等人性化设计，方便医护人员使用。
五金配件：
所有五金配件（如门铰、锁具等）应符合金属家具通用技术条件及相关标准。
鞋柜尺寸误差不超过±5毫米（针对关键尺寸如高度、宽度、深度等）。
	组
	185








报价单
包1：通用家具
	序号
	货物名称
（标的名称）
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	陪护床
	500
	
	
	

	2
	等候椅（二人位）
	3
	
	
	

	3
	等候椅（三人位）
	100
	
	
	

	4
	等候椅（四人位）
	26
	
	
	

	5
	等候椅（五人位）
	9
	
	
	

	6
	输液椅
	12
	
	
	

	7
	雾化桌
	20
	
	
	

	8
	雾化椅
	20
	
	
	

	9
	患者椅
	100
	
	
	

	10
	超声椅
	38
	
	
	

	11
	诊断桌
	50
	
	
	

	12
	检查床
	120
	
	
	

	13
	转椅
	100
	
	
	

	14
	单面药柜
	42
	
	
	

	15
	双面药柜
	51
	
	
	

	16
	高低床
	272
	
	
	

	17
	值班室床头柜
	95
	
	
	

	18
	医护椅
	700
	
	
	

	19
	条桌
	240
	
	
	

	20
	移动可拼接式会议桌
	380
	
	
	

	21
	大型会议桌
	30
	
	
	

	22
	培训椅
	450
	
	
	

	23
	餐桌
	34
	
	
	

	24
	礼堂椅
	211
	
	
	

	25
	货架
	330
	
	
	

	26
	密集柜
	1250
	
	
	

	27
	餐椅
	220
	
	
	

	总合计（元）
	合计大写：


包2：定制家具
	序号
	货物名称
（标的名称）
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	病房定制衣柜
	391
	
	
	

	2
	治疗柜
	419
	
	
	

	3
	医护更衣柜
	400
	
	
	

	4
	换鞋柜
	185
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供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。
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