附件
净水饮水设备清单及参数要求

	序号
	设备
名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	小型直饮机
	1、热罐容量≥2L，常温水箱容量≥4L，冷罐容积≥0.6L，加热内胆材质为304不锈钢；
2、电源/功率：220V/50Hz，800-1000W；
3、出水方式：触摸出水，不少于热水、常温、冰水三种出水温度；
4、外形尺寸（mm）：300×350×1000mm（±10%）；
5、不低于3级反渗透过滤（PP棉滤芯+活性炭滤芯+RO反渗透膜），净水流量≥0.13L/min，额定总净水量≥2000L；
6、杀菌装置：杀菌技术采用紫外线（UV）杀菌等物理杀菌技术；
	36
	台

	2
	中型直饮机
	1、加热内胆≥5升，材质为304不锈钢；
2、电源/功率：220V/50Hz，1500-1600W；
3、出水方式：触摸开关，不少于热水、常温、冰水三种出水温度；
4、外形尺寸（长×宽×高）：400×400×1500mm（±10%）；
5、整机外壳主体采用钣金材质，前、侧外壳表面采用防护喷涂工艺处理或304不锈钢及更优材料，接水区及接水盘采用防锈材料；
6、过滤配置：不低于3级反渗透过滤（PP棉炭棒复合滤芯+RO100反渗透膜滤芯+炭棒滤芯），净水流量≥0.25L/min，额定净水量≥4000L；
7、具有节水功能，净水产水量≥65%，水效等级1级;
8、采用步进式加热技术，不低于高、低双水位加热，实现精准控制的水电联动功能，保证制水用电安全；
9、具备常温水箱采用紫外线（UV）杀菌装置且常温水箱本体不低于两种抑菌功能；
10、智控技术：设有定时开关机，LED可视化显示屏，显示或提示内容包括不限于显示UV杀菌、冷热水出水水温、各级滤芯换芯状态提示、TDS值、故障代码、缺水等等功能；
	53
	台

	3
	大型直饮机
	1、加热内胆≥30升，材质为304不锈钢；
2、电源/功率：220V/50Hz，≤3200W，防护等级不低于IP44；
3、出水方式：两个龙头，触摸开关，一开水一常温水；
4、外形尺寸（长×宽×高）：550*550*1700mm（±10%）；
5、整机外壳钣金材质，前、侧外壳表面采用防锈、防划、防污等防护喷涂工艺处理，接水区及接水盘采用防锈材料；
6、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉滤芯+复合滤芯+RO400反渗透膜滤芯+炭棒滤芯），净水流量≥1L/min，额定净水量≥4000L；
7、具有节水功能，净水产水量≥65%，水效等级1级;
8、采用高、中、低水位控制的步进式进水加热方式；
10、智控技术：设有定时开关机，液晶显示屏，显示温度、UV杀菌、饮水机运行状态、故障代码报警、滤芯更换提醒等功能；
	34
	台

	4
	滤芯
更换
	涉及滤芯更换。
	1
	项




报价单

	序号
	货物名称
（标的名称）
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	小型直饮机
	36台
	
	
	

	2
	中型直饮机
	53台
	
	
	

	3
	大型直饮机
	34台
	
	
	

	4
	滤芯更换
	1项
	
	
	

	总合计（元）
	合计大写：



公司名称：                    （单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：
报价日期：2026年  月   日

供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。
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