附件：
厨房设备清单及参数要求
	序号
	区域
	设备
名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	更衣间
	感应洗手池
	2
	台
	304不锈钢1.2mm、感应龙头、医院卫生级、一体成型圆角；满足更衣区卫生洗手需求，无接触更安全

	2
	主副食库
	单星盆水池
	4
	台
	304不锈钢1.2mm、可调脚、食品级、加深盆体防溢水；库房食材清洗，防溢防堵，食品级安全

	3
	
	双层工作台
	2
	台
	304不锈钢1.2mm、U型加强筋、承重强、后厨通用操作；食材分拣、加工操作，承重稳固耐用

	4
	
	四层栅格货架
	2
	台
	不锈钢管架、通风稳固、库房适用、栅格沥水防潮；食材分类存放，通风防潮，提升空间利用率

	5
	
	米面架
	6
	台
	不锈钢方管、防潮离地、粮食存放、加厚承重；米面离地存放，防潮防虫，承重安全

	6
	
	四层平板货架
	4
	台
	304不锈钢1.2mm、加强筋、承重防潮、平板稳固；干货/食材规整存放，承重耐用

	7
	热厨间
	单头大锅灶
	2
	台
	304不锈钢、熄火保护、GB35848-2024、大功率炉膛；大锅烹饪，安全保护，符合国标

	8
	
	单头单尾小炒灶
	1
	台
	304不锈钢、熄火保护、3C认证、高效小炒；小份菜品炒制，高效节能，安全合规

	9
	
	双头双尾小炒灶
	1
	台
	双炉头、大功率、医院高峰供餐、加厚不锈钢；满足高峰供餐，双灶同步高效

	10
	
	四头煲仔炉
	1
	台
	独立调节阀、全铜气阀、煲仔适用、多灶同步；煲仔/小锅烹饪，多灶独立控制

	11
	
	双头矮汤炉
	1
	台
	低架、大汤桶、熄火保护、安全耐用、符合国标；汤品熬煮，低位操作，安全便捷

	12
	
	双门蒸饭车(燃气)
	2
	台
	304不锈钢、四轮、熄火保护、大容量蒸制；米饭/菜品蒸制，大容量适配医院供餐

	13
	
	炉拼台
	3
	台
	304不锈钢1.2mm、灶台衔接、配料暂存；灶台衔接操作，配料临时放置

	14
	
	双通移门荷台柜
	5
	台
	304不锈钢、移门、储物+操作、加强承重；兼具操作与储物，移门设计省空间

	15
	
	双层工作台
	4
	台
	304不锈钢1.2mm、通用操作、双层加固；后厨加工操作，双层结构利用率高

	16
	
	单通移门荷台柜
	4
	台
	304不锈钢、移门、厨房储物、靠墙布局；靠墙储物，移门防尘，整洁卫生

	17
	
	双星盆水池
	1
	台
	双槽、304不锈钢1.2mm、清洗分流、生熟分开；双槽分流，生熟分离，避免交叉污染

	18
	
	四层栅格货架
	3
	台
	不锈钢、可调脚、后厨储物、通风稳固；后厨物料存放，沥水通风

	19
	
	开水器带底座
	1
	台
	缺水保护、自动保温、安全饮水、不锈钢机身；提供安全热水，缺水防干烧

	20
	
	洗地喷枪
	2
	台
	高压清洗、食品级、后厨必备、耐温耐压；后厨地面/设备冲洗，清洁彻底

	21
	
	双温四门高身柜
	3
	台
	双温、品牌压缩机、冷藏冷冻合规、304不锈钢；食材冷藏冷冻，双温分区，保鲜合规

	22
	
	厨房灭火装置双瓶组
	1
	台
	双瓶组、食用油灭火剂、IP68、消防强制；厨房消防必备，快速灭火，合规强制

	23
	面点间
	单星盆水池
	1
	台
	304不锈钢1.2mm、面点间清洗、加深盆体；面点原料清洗，加深盆体防溅

	24
	
	不锈钢面案工作台
	1
	台
	加厚面板、加强筋、揉面专用、平整耐磨；面点揉面操作，面板平整耐用

	25
	
	单通拉门挂墙柜
	2
	台
	挂墙、移门、304不锈钢、省空间、工具收纳；挂墙收纳，节省地面空间

	26
	
	挂墙双层架
	2
	台
	304不锈钢、挂墙、工具收纳、整洁有序；面点工具挂墙存放，取用便捷

	27
	
	饼盘车
	1
	台
	304不锈钢、万向轮、烤盘转运、静音顺滑；烘焙烤盘转运，静音灵活

	28
	
	双温四门高身柜
	1
	台
	双温、面点原料冷藏冷冻、品牌压缩机；面点原料保鲜存储，温控精准

	29
	
	三层六盘不锈钢烤箱
	1
	台
	微电脑控温、独立上下火、烘焙均匀、商用级；烘焙烤制，独立控温，出品稳定

	30
	
	不锈钢双门发酵箱
	1
	台
	26层、恒温恒湿、发酵专用、不锈钢机身；面点发酵，恒温恒湿，提升出品质量

	31
	售卖
留样间
	单星盆水池柜
	5
	台
	带柜门、304不锈钢、售卖间卫生、清洗储物一体；清洗+储物一体，符合售卖区卫生

	32
	
	五格售饭工作台
	4
	台
	五格保温、304不锈钢、医院售饭、恒温控制；医院窗口售饭，保温分餐，便捷卫生

	33
	
	双层工作台
	3
	台
	304不锈钢1.2mm、备餐操作、双层加固；备餐整理操作，稳固耐用

	34
	
	单通移门荷台柜带靠背
	5
	台
	带靠背、移门、304不锈钢、备餐储物防溅；备餐储物，靠背防溅，整洁安全

	35
	
	双门留样柜
	1
	台
	0-10℃、双锁、食品留样强制、精准温控；食品留样专用，双锁管理，符合监管

	36
	洗碗
消毒间
	收餐工作台
	1
	台
	304不锈钢、收餐分类操作、残渣分离；餐后餐具回收，残渣分离分类

	37
	
	单星盆水池
	4
	台
	304不锈钢1.2mm、餐具初洗、加深防堵；餐具初洗，加深防堵，易清洁

	38
	
	双层工作台带靠背
	1
	台
	带靠背防溅、洗碗间专用、304不锈钢；餐具整理，靠背防溅，适配洗碗区

	39
	
	双层工作台
	2
	台
	304不锈钢、餐具整理、双层加固、通用；洁净餐具规整存放，双层实用

	40
	
	四层栅格货架
	3
	台
	不锈钢、餐具存放沥水、栅格通风防潮；餐具沥水存放，通风干燥

	41
	
	电热水器
	2
	台
	IPX4防水、二级能效、热水稳定、大容量；提供清洗热水，节能稳定

	42
	
	热风循环消毒柜
	4
	台
	120℃高温、GB/T 17988-2024、消毒合规、二星级；餐具高温消毒，二星级达标

	43
	
	紫外线消毒灯
	1
	台
	消毒间杀菌、卫生标准、紫外+臭氧；消毒间环境杀菌，双重保障

	44
	
	风幕机
	4
	台
	高风速、低噪音、防虫防尘、空气隔断；出入口空气隔断，防虫防尘

	45
	
	原水箱1000L
	1
	个
	304不锈钢、净水前置储水、食品级；净水前置储存，食品级安全

	46
	
	纯水箱2000L
	1
	个
	304不锈钢、内置紫外、净水储存、大容量；净水存储，内置杀菌，保障水质

	47
	
	供水系统
	1
	台
	恒压、紫外杀菌、末端供水、304不锈钢；恒压供水，末端杀菌，用水安全

	48
	抽排
系统
	油烟净化一体机
	15.7
	米
	多层净化、净化率≥97%、环保达标、不锈钢；油烟高效净化，排放达标

	49
	
	不锈钢抽风管
	140
	㎡
	1.0mm不锈钢、密封压筋、排烟通畅、加固；厨房排烟，密封牢固，耐用防腐

	50
	
	软接
	8
	套
	防油帆布、减震、风机连接、耐高温；风机软连接，减震降噪，耐高温





报价单
	序号
	货物名称
（标的名称）
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	感应洗手池
	2
	台
	
	
	

	2
	单星盆水池
	4
	台
	
	
	

	3
	双层工作台
	2
	台
	
	
	

	4
	四层栅格货架
	2
	台
	
	
	

	5
	米面架
	6
	台
	
	
	

	6
	四层平板货架
	4
	台
	
	
	

	7
	单头大锅灶
	2
	台
	
	
	

	8
	单头单尾小炒灶
	1
	台
	
	
	

	9
	双头双尾小炒灶
	1
	台
	
	
	

	10
	四头煲仔炉
	1
	台
	
	
	

	11
	双头矮汤炉
	1
	台
	
	
	

	12
	双门蒸饭车(燃气)
	2
	台
	
	
	

	13
	炉拼台
	3
	台
	
	
	

	14
	双通移门荷台柜
	5
	台
	
	
	

	15
	双层工作台
	4
	台
	
	
	

	16
	单通移门荷台柜
	4
	台
	
	
	

	17
	双星盆水池
	1
	台
	
	
	

	18
	四层栅格货架
	3
	台
	
	
	

	19
	开水器带底座
	1
	台
	
	
	

	20
	洗地喷枪
	2
	台
	
	
	

	21
	双温四门高身柜
	3
	台
	
	
	

	22
	厨房灭火装置双瓶组
	1
	台
	
	
	

	23
	单星盆水池
	1
	台
	
	
	

	24
	不锈钢面案工作台
	1
	台
	
	
	

	25
	单通拉门挂墙柜
	2
	台
	
	
	

	26
	挂墙双层架
	2
	台
	
	
	

	27
	饼盘车
	1
	台
	
	
	

	28
	双温四门高身柜
	1
	台
	
	
	

	29
	三层六盘不锈钢烤箱
	1
	台
	
	
	

	30
	不锈钢双门发酵箱
	1
	台
	
	
	

	31
	单星盆水池柜
	5
	台
	
	
	

	32
	五格售饭工作台
	4
	台
	
	
	

	33
	双层工作台
	3
	台
	
	
	

	34
	单通移门荷台柜带靠背
	5
	台
	
	
	

	35
	双门留样柜
	1
	台
	
	
	

	36
	收餐工作台
	1
	台
	
	
	

	37
	单星盆水池
	4
	台
	
	
	

	38
	双层工作台带靠背
	1
	台
	
	
	

	39
	双层工作台
	2
	台
	
	
	

	40
	四层栅格货架
	3
	台
	
	
	

	41
	电热水器
	2
	台
	
	
	

	42
	热风循环消毒柜
	4
	台
	
	
	

	43
	紫外线消毒灯
	1
	台
	
	
	

	44
	风幕机
	4
	台
	
	
	

	45
	原水箱1000L
	1
	个
	
	
	

	46
	纯水箱2000L
	1
	个
	
	
	

	47
	供水系统
	1
	台
	
	
	

	48
	油烟净化一体机
	15.7
	米
	
	
	

	49
	不锈钢抽风管
	140
	㎡
	
	
	

	50
	软接
	8
	套
	
	
	

	总合计（元）
	合计大写：



公司名称：                    （单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：
报价日期：2026年  月   日

供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。
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